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	Наименование и адрес предприятия- изготовителя
	ИП «Оганесян А. Р.», 
356220, Россия, г. Ставрополь, р-н Шпаковский, Ташла

	Дата изготовления (производства)
	

	Наименование, обозначение и идентификационный (заводской) номер
	Ограждения кровельные

	Назначение
	Применяется для обеспечения безопасности людей, находящихся на крыше

	Сведения о подтверждении соответствия
	





1. Назначение и область применения

Ограждения кровельные это элементы безопасности, которые устанавливаются по периметру крыши. Их основная и самая важная функция — обеспечение безопасности людей, находящихся на кровле.

[bookmark: 2._Технические_характеристики]




2. [bookmark: 4._Устройство_и_принцип_работы]Технические характеристики
Табл. 1

	[bookmark: 3._Габаритные_размеры]Наименование
	Значение

	Габаритные размеры
	Н 1200-3000 мм

	Вес
	12 кг ± 0,1

	Материальное исполнение
	Ст-3






3. Условия применения.

3.1 Минимальная высота ограждения, должна составлять не менее 0,6 метра. На эксплуатируемых кровлях или при большой высоте здания этот показатель может быть увеличен.
3.2 Ограждения должны выдерживать нагрузки, предусмотренные в СНиП 2.01.07.
3.3 Ограждения должны быть изготовлены из прочных, негорючих материалов, устойчивых к коррозии и атмосферным воздействиям.
3.4 Ограждения должны быть надёжно закреплены на твёрдой поверхности.
3.5 Ограждения также являются обязательным элементом системы пожарной безопасности. Они устанавливаются на кровлях зданий, где предусмотрен выход на крышу для пожарных и спасательных служб.
3.6 Каркасы ограждений следует изготовлять сварными. Сварку следует выполнять согласно СНиП 111-18.
3.7 Для балконов жилых зданий, за исключением балконов незадымлясмых лестничных клеток, следует применять только экранные ограждения.
3.8 Ограждения должны быть устойчивы при дожде, снеге, сильном ветре или гололёде.
3.9 Ограждения лестниц и балконов детских дошкольных учреждении не должны иметь промежуточных наклонных и горизонтальных элементов.
 
4. [bookmark: 6._Требования_к_монтажу]Требования к монтажу

4.1 Монтаж ограждений проводят в соответствии с требованиями нормативных документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства монтажных работ (ППР).
4.2 Монтаж должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск к высотным работам.
4.4 Все элементы ограждения (стойки, поручни, крепежи) должны быть сертифицированы.
4.5 Монтаж рекомендуется проводить в сухую погоду, чтобы обеспечить надежное крепление и избежать повреждений кровельного покрытия.
4.6 Работники должны использовать индивидуальные средства защиты (страховочные пояса, каски, перчатки).
4.7 Ограждения должны крепиться непосредственно к несущим конструкциям крыши (стропилам, обрешетке) или к парапету, а не только к кровельному обшивке.
4.8 Все места крепления должны быть тщательно герметизированы, чтобы предотвратить попадание влаги под кровельное покрытие и его разрушение.
4.9 Стойки ограждения должны быть установлены с равномерным шагом, который не должен превышать 1200 мм.
4.10 После монтажа необходимо провести визуальный осмотр всех соединений на предмет их прочности и правильности установки.


5. [bookmark: 7._Указания_по_эксплуатации_и_техническо][bookmark: 8._Условия_хранения_и_транспортировки]Условия хранения и транспортировки


5.1 Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение ограждений следует проводить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия ограждений. Не допускается выгружать ограждения сбрасыванием, а также перемещать их волоком.
5.2 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с ограждениями — по ГОСТ 12.3.009.
5.3 Условия транспортирования и хранения ограждений следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150.
5.4 Транспортирование ограждений допускается транспортом любого вида. Погрузку и крепление при транспортировании ограждений железнодорожным транспортом следует осуществлять на открытом подвижном составе в соответствии с ГОСТ 22235 с учетом максимального использования их грузоподъемности (вместимости).
5.5 Размещение и крепление отдельных ограждений, пакетов, поддонов на транспортных средствах следует проводить по схемам, разработанным в соответствии с техническими условиями и правилами, действующими на транспорте конкретного вида.
5.6 Погрузку и выгрузку ограждений, транспортных пакетов и ящичных поддонов следует проводить способами, исключающими повреждение ограждений и транспортных средств.
5.7 Ограждения следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам.
5.8 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение ограждений, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них.

5.9 При многоярусном складировании ограждения, пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащих деревянных прокладок, располагаемыми по одной вертикали с подкладками.
5.10 Схемы складирования должны исключать деформации ограждений и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона.
5.11 При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки ограждений.
5.12 Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными ограждениями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.

6. [bookmark: 9._Утилизация]Утилизация

6.1 Утилизация отходов материалов – по СанПиН 2.1.3684.
6.2 По истечению срока службы ограждения должны быть выведены из эксплуатации.
6.3  Списание и утилизация производится в соответствии с приказом по лицу, производившего эксплуатацию изделия, на основании результатов оценки технического состояния и расчета остаточного ресурса, из которых изделие признается выработавшей свой ресурс.
6.4  Утилизация продукции должна соответствовать правилам утилизации, установленным на территории Российской Федерации.
6.5  Допускается утилизация отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.


7. [bookmark: 10._Комплектация]Комплектация

7.1 Ограждения поставляются в собранном виде или упакованными в картонные коробки.
7.2 Паспорт на ограждения (по требованию).
7.3 Сертификат соответствия или иной регламентирующий документ (по требованию).
7.4 Комплектность ограждений, приведено в табл. 2.
Табл. 2
	Наименование
	Кол-во

	Труба d25х1х3000 мм
	4 шт.

	Опора угловая 1200
	3 шт.

	Опора угловая 375
	3 шт.

	Распорка для фиксации угла 500 мм
	3 шт.

	Болты для сборки
	9 шт.

	Саморезы для фиксации труб
	12 шт.

	Кронштейн бокового крепления Г-образный (размеры 140  ×  120  ×  40)
	3 шт. 







8 [bookmark: 11._Гарантийные_обязательства]Гарантийные обязательства

8.1  Изготовитель	гарантирует	соответствие	ограждений ГОСТ 25772-83, при условии	соблюдения	потребителем правил использования, транспортировки. хранения, монтажа и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня производства
8.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

8.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения	паспортных	режимов	хранения,	монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- повреждений,	вызванных	неправильными	действиями потребителя.

9 [bookmark: 12._Условия_гарантийного_обслуживания]Условия гарантийного обслуживания

9.1  Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
9.2  Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает предприятие-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность предприятия-изготовителя.
9.3  Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока. Покупателю не возмещаются.
9.4  В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
9.5  Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 	

Наименование товара Ограждения кровельные Н 1200 - 3000 СТ-3

Партия №	изделий изготовлена и принята в соответствии с 
ГОСТ Р 53254-2009 и признана годной к эксплуатации
	Артикул
	Типоразмер, мм
	Кол-во, шт.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Название и адрес торгующей организации:



Дата продажи		Подпись продавца  	

Штамп или печать торгующей организации	Штамп о приемке С условиями гарантии СОГЛАСЕН:
Покупатель	(подпись/расшифровка) Гарантия 12 месяцев со дня производства изделия.
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
· название организации или Ф.И.О. покупателя,
- фактический адрес;
- контактные телефоны;
· название и адрес организации, производившей монтаж;
· основные параметры системы, в которой было установлено изделие; 
- краткое описание       дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон. Отметка о возврате или обмене товара: Дата «   »	20   г.	Подпись  	
